) +37mm °’(θ EmcPoint.GetTheta()

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

) +37mm °’(ϕ EmcPoint.GetPhi()

-150

-100 -50 0 50 100 150